Critères de certification d'équipement en Camping d'hiver lourd

Pour faire certifier votre équipement, vous devez, possédez l’ensemble des équipements ci-dessous. Veuillez joindre à votre demande courriel des photos de votre équipement pour appuyer chacun des énoncés.

# La tente

* La toile de la tente satisfait **la norme CAN/ULC-S109-14-R2019** : *Méthode normalisée des essais de comportement au feu des tissus et pellicules ininflammables*.
* La tente est munie **d’une étiquette avec cette mention** :

*Cette tente est fabriquée d’un tissu résistant au feu, mais qui n’est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s’il est laissé en contact continu avec une source d’inflammation.*

**Si ce n’est pas le cas, les tentes doivent être traitées (ignifugées)**

* La toile dans laquelle passe le conduit du poêle doit être percée pour laisser passer la cheminée et doit être **renforcée de tissu ignifugé**.

# Le foyer

* **Deux** **pare-feux en fibrociments** qui seront installés sur la largeur et la longueur du poêle. Ils doivent être 15 cm (6 po) plus longs que le côté du poêle sur lequel ils sont installés.
* **Une** **troisième plaque** sera posée sous le poêle. Elle doit être plus grande que la surface du poêle, soit environ 15 cm (6 po) de plus tout autour du poêle.
* Les tuyaux de la cheminée doivent être **doublés avec un espace d’air**, au passage dans la toile de la tente et **visée** ensemble en camp.
* **Un** **trépied** pour tenir la cheminée à l’extérieur de la tente.
* **Un** **chapeau de la cheminée**.
* **Un pare-étincelle** au bout de la cheminée afin d’éviter les tisons.

# Matériel de sécurité incendie

* **Un** **détecteur de fumée.**
* **Un** **détecteur de monoxyde de carbone** (au niveau du lit, à hauteur de la tête des participants).
* **Un** **couteau** dont la lame est déployée, barrée et rangée dans son étui. L’accrocher au fond de la tente, à l’opposé du poêle.
* **Un extincteur** fonctionnel à portée de main afin d’intervenir rapidement sur les flammes en cas d’incendie.